Data/hora: 16/06/2024 17:47:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/01/2016	
Data da última atualização: 	07/01/2016	
Autoria: 	MISSIO, A. L.; MATTOS, B. D.; CADEMARTORI, P. H. G.; LOURENÇON, T. V.; LABIDI, J.; GATTO, D. A.	
Título: 	The effect of oleoresin tapping on physical and chemical properties of Pinus elliottii wood.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 721-732, set. 2015.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da extração, pelo método de estrias na casca, nas propriedades físicas e químicas da madeira de Pinus elliottii. Amostras foram confeccionadas a partir de tábuas com e sem a presença de bolsas de resina. Todas as tábuas foram selecionadas de árvores que sofreram o processo de resinagem de 10-12 vezes. A resina foi caracterizada por GC/MS e a caracterização física e química da madeira foi realizada por testes de absorção de água, molhabilidade dinâmica, análises termogravimétricas, composição química e espectros ATR-IR. Entre os principais compostos encontrados na resina de pinus, ? e ?-pineno apresentaram o maior valor percentual e são considerados produtos de elevado valor comercial. Em relação a qualidade da madeira, propriedades relacionadas a absorção de água e molhabilidade apresentaram decréscimos devido a presença da resina na madeira. Por outro lado, a estabilidade térmica das amostras diminuiu com a presença da resina na madeira.	
Palavras-Chave: 	GC/MS; Silvicultural practice; Thermal evaluation.	
Thesagro: 	Óleo Essencial.	
Thesaurus Nal: 	wettability.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54682-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS