Data/hora: 20/06/2024 07:51:21

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 21/08/2003
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | VAZ, C. M. P.; NAIME, J. M.; MACEDO, A.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Automatic gamma-ray equipment for multiple soil physical properties measurements.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY: CROP SCIENCE SOCIETY OF AMERICA: SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA ANUAL MEETINGS, 2002, Indianapolis. Abstracts... Indianapolis: ASA: CSSA: SSSA, 2002. 2 f.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A gamma-ray attenuation equipment was developed to measure some soil physical properties as particle size distribution (PSD), soil bulk density (BD), water content (WC) and water conductivity and estimate others as water retention curves, particle density and total porosity.
Palavras-Chave: | Conteúdo de água; Distribuição do tamanho da partícula; Gamma-ray attenuation equipment; Propriedades; Soil bulk density; Water conductivity.
Thesagro: | Física do Solo; Porosidade.
Thesaurus Nal: | particle size distribution; porosity; soil physical properties; water content.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7959-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00103 -  - 2002.00103 - DIS