Data/hora: 20/06/2024 02:35:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	14/08/2003	
Data da última atualização: 	07/05/2008	
Autoria: 	NAIME, J. M.; VAZ, C. M. P.; MACEDO, A.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Automação das medidas dos perfis de densidade, umidade e porosidade.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho, como etapa do desenvolvimento de um instrumento para a determinação dos parâmetros: perfil de densidade, perfil de umidade e perfil de porosidade, textura, curva de retenção, condutividade hidráulica em função da umidade e sortividade,  é automatizar e reduzir o tempo das medidas dos perfis da densidade e umidade, através da incorporação destas determinações ao analisador granulométrico.	
Palavras-Chave: 	Analisador granulométrico; Instrumento; Perfil de densidade; Redução de tempo de medida.	
Thesagro: 	Automação; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7908-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00046 -  - 2003.00046 - DIS