Data/hora: 17/06/2024 04:19:45

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Cerrados; Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/06/1995
Data da última atualização: | 04/10/2010
Autoria: | COQUE E ALCOOL DA MADEIRA S/A (Brasilia, DF).
Título: | Produção de etanol da madeira.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Brasilia, DF, 1983.
Páginas: | 117 p.
Série: | (COALBRA. Cadernos, 1).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente Caderno descreve o processo tecnológico de hidrolise de madeira e resíduos vegetais por percolação ácida utilizado pela Coalbra para a produção de etanol e subprodutos. Uma planta de hidrolise ácida de materiais celulosicos e na verdade um conjunto de unidades, onde se obtem - além de etanol - furfural, levedura proteica, gas carbonico, lignina e outros produtos em quantidades menos significativas. Os chamados subprodutos representam uma decorrência natural do processo industrial e constituem materiais de grande valor atual ou potencial no mercado brasileiro ou externo.
Palavras-Chave: | Producao de etanol; Production.
Thesagro: | Energia; Etanol; Hidrolise; Madeira; Produção; Produto; Recurso Energético; Tecnologia.
Thesaurus Nal: | energy resources; ethanol; hydrolysis; technology.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPF - (18999-1) - ADC - LV - -- - 661.82 - C786p - 1990.00186 - DIS
CPATU - (17691-1) - ADD - LV - PP - 661.82 - C786p - 1999.00303 - DIS
CPAC - (32048-1) - ADD - LV - PP - 661.82 - C786p - 2010.134 - DIS