Data/hora: 12/06/2024 03:45:58

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/11/2018
Data da última atualização: | 20/11/2018
Autoria: | CLARO, F. C.; VIVEIROS, B. M.; ISAKA, L. J. E.; VILLANOVA JUNIOR, J. A.; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Francine C. Claro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, UFPR; Bruno M. Viveiros, Departamento de Ciência Animal, Escola Ciências da Vida, PUC-PR; Luciano J. E. Isaka, Departamento de Ciência Animal, Escola Ciências da Vida, PUC-PR; José A. Villanova Junior, Departamento de Ciência Animal, Escola Ciências da Vida, PUC-PR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Membrana de nanocelulose vegetal para potencial aplicação como curativos em feridas corpóreas.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL, 51.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA EM CELULOSE E PAPEL, 10., 2018, São Paulo. Trabalhos completos para download. [S.l.]: ABTCP: RIADICYP, 2018.
Páginas: | 7 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A pele sendo o maior órgão do corpo humano exerce a função de barreira natural do corpo, quando sofre lesões, a cicatrização visa restaurar a integridade morfológica e funcional da pele. O uso de curativos é uma das alternativas de tratamento e requer um grande número de buscas na demanda por materiais biocompatíveis que produzam a melhor qualidade de cicatrização cutânea. Membranas de celulose bacteriana (BC) são tradicionalmente utilizadas como pele artificial na cicatrização de feridas desde a década de 80. No entanto, a fabricação destas membranas é um processo de baixo rendimento e alto custo. A celulose é o biopolímero de maior abundância, muito utilizada devido as suas propriedades químicas e físicas, onde a nanotecnologia permite potencializar essas propriedades. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar membranas de nanofibrilas de celulose vegetal para a cicatrização de feridas de parede corpórea. As nanofibrilas foram obtidas pelo método mecânico de desfibrilação da polpa celulósica, e posteriormente as membranas por filtragem e secagem sob pressão. As técnicas empregadas para a caracterização foram microscopia eletrônica de varredura, ensaios físicos, mecânicos e aplicação in vivo. Foi observada boa adesão em áreas mobilizáveis, permitindo a drenagem das secreções e facilitando a reepitelização. As membranas apresentaram resultados de cicatrização in vivo estatisticamente semelhantes ao curativo comercial e potenciais propriedades mecânicas para promover a cicatrização de feridas.
Palavras-Chave: | Curativo; Material biocompatível; Nanofibrila de celulose; Nanotecnologia; Teste in vivo; Uso medicinal.
Thesagro: | Cicatrização.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56564-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS