Data/hora: 17/06/2024 10:40:42

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MALMONGE, L. F.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Medidas da permissividade elétrica em função da frequêcia para blendas de PVDF/POMA.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 4., set.-out. 1997, Salvador, BA. Anais... São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros, 1997. não paginado.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | Blendas de polimeros convencionais com polimeros condutores [1,2] tem visao aumentar o potencial tecnologico e a versatilidade destes materiais. A producao de blendas polimericas e um metodo eficiente para se combinar as excelentes propriedades e alta processabilidade dos polimeros convencionais (PVDF. por exemplo), com a condutividade eletrica dos polimeros condutores(poli(o-metoxianilina)). Neste trabalho sao apresentados alguns resultados da permissividade e condutividade eletrica da blenda de PVDF/POMA em funcao da frequencia para diferentes composicoes.
Palavras-Chave: | Blendas; Medidas; Permissividade eletrica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5730-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00135 -  - 1997.00135 - DIS