Data/hora: 03/06/2024 15:37:15

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 16/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; TAKEDA, F. B.; SAITO, J. H.; OLIVEIRA, V. A.; MANTOVANI, E. C.
Título: | Sistema computacional de baixo custo para reconhecimento da variabilidade de plantas daninhas baseado em imageamento estereoscópico.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 2004, Piracicaba. Anais...Piracicaba: ESALQ, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A agricultura de precisão com a incorporação de tecnologia avançada no campo vem provocando uma revolução nos processos, sistemas e métodos do manejo agrícola, trazendo principalmente novas soluções para aumento da produtividade e redução do impacto ambiental. Apresenta-se um sistema computacional que envolve imageamento estereoscópico de baixo custo e modelo computacional para o reconhecimento de planta daninha e sua variabilidade, com particular aplicação para as que apresentam primitivas fundamentadas em padrões circulares. Resultados ilustram a aplicabilidade e a confiabilidade do sistema desenvolivido com estudo de caso e reconhecimento do balãozinho (Cardiospermum halicacabum), o qual é uma espécie de planta daninha de difícil controle químico.
Palavras-Chave: | Daninhas; Imageamento estereoscópico; Plantas invasoras; Reconhecimento de padrões.
Thesagro: | Agricultura de Precisão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8556-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00057 -  - 2004.00057 - DIS