Data/hora: 04/06/2024 11:05:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	14/10/1997	
Data da última atualização: 	11/12/2021	
Autoria: 	MANTOVANI, E. C.; BERTAUX, S.; ROCHA, F. E. de C.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Avaliação da eficiência operacional de diferentes semeadoras-adubadoras de milho.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, BrasÍlia, v. 27, n. 12, p. 1579-1586, 1992.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nove semeadora-adubadoras de milho (PSM, PAR-2800 e PL-2000, da Semeato; JM-2000 e JM-2040, da Jumil; TMS-656, da Max; PST e STP, da Marchesan; PP-F/A-6/8, da Baldan) foram avaliadas em campo e verificou-se que todas elas apresentaram desempenho diferenciado quanto a precisao de plantio (percentagem de espacamento aceitaveis), ao estande (numero de plantas por hectare), a distribuicao de adubo (quilos por hectare) e ao controle de profundidade de plantio (centimetros). Em nenhuma da semadoras houve reducao da qualidade das sementes por terem passado pelos mecanismo distribuidores. Com relacao ao conjunto trator-implemento, verificou-se que a TMS, da Max, obteve a menor percentagem de patinagem da roda motriz, e a JM-2000, da Jumil, o menor consumo de combustivel. Todas as semeadoras apresentaram demanda de potencia menor do que a apresentada nos catalogos promocionais.	
Palavras-Chave: 	Equipamentos; Maize; Seeder test; Seeding; Semeadora.	
Thesagro: 	Adubo; Mecanização; Milho; Plantio; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	fertilizers; mechanization.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40161/1/Avaliacao-eficiencia-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (5673-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS