Data/hora: 16/06/2024 18:32:12

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 24/03/2000
Data da última atualização: | 24/03/2000
Autoria: | BONOMO, R.; ALVES SOBRINHO, T.; MANTOVANI, E. C.; SEDIYAMA, G. C.
Título: | Coeficientes de tanque classe A para determinacao da evapotranspiracao de referencia em Dourados e Ponta Pora, Mato Grosso do Sul.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Cerrados, Campo Grande, v.1, n.1, p.35-37, jan./jun. 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se neste trabalho o metodo do tanque classe A para determinacao da Et0, comparando as estimativas utilizando o coeficiente Kt, proposto pelo boletim tecnico FAO-24 (tanque-FAO), e a Et0 padrao estimada pelo metodo de Penman-Monteith, para as regioes de Dourados e Ponta Pora, num periodo de 12 anos. Os resultados encontrados indicam uma subestimacao da Et0 pelo metodo tanque-FAO para o periodo de novembro a abril, de alta demanda evapotranspirometrica, e uma superestimacao para o resto do ano. Observa-se uma estabilidade dos valores do Kt-FAO durante todo ano, atingindo valores da ordem de 0,74. Os valores ajustados de Kt, tendo como referencia a Et0 padrao, apontam um Kt medio anual semelhante ao anterior (0,75), porem com uma amplitude diferenciada, com valores maximos iguais a 1,00 para os meses de janeiro e fevereiro e valores minimos iguais a 0,50 para os meses de julho e agosto.
Palavras-Chave: | Brasil; Dourados; Mato Grosso do Sul; Ponta Pora.
Thesagro: | Cerrado; Evapotranspiração.
Thesaurus Nal: | Brazil; evapotranspiration.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (2938-1) - ADD - AP - -- - CRI5131 -  - CRI5131 - DIS