Data/hora: 23/06/2024 21:07:09

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 02/06/2015
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | MARCHESAN, R.; ROCHA, M. P. da; SILVA, J. B. da; KLITZKE, R. J.
Título: | Eficiência técnica no desdobro principal de toras de três espécies tropicais.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 44, n. 4, p. 629-636, 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo teve como objetivo comparar a eficiência técnica do desdobro principal de toras em um engenho de serra de fita para três espécies tropicais: muiracatiara (Astronium lecointei Ducke), muirapiranga (Brosimum rubescens Taub.) e jatobá (Hymenaea courbaril Hayne). Para cada espécie foram selecionadas 4 classes diamétricas com 5 toras, totalizando 60 toras. As três espécies apresentaram melhores resultados nas classes de maiores diâmetros, com a classe 1 apresentando menor eficiência técnica e a classe 4 a maior eficiência técnica, o que mostra tendência de aumento da eficiência de acordo com o aumento das classes diamétricas. O jatobá foi a espécie que apresentou a menor eficiência técnica e a muirapiranga a maior eficiência técnica no desdobro principal para as três espécies tropicais.
Palavras-Chave: | Desempenho em serraria; Madeira amazônica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53684-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS