Data/hora: 20/06/2024 02:12:46

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 16/05/2022
Data da última atualização: | 06/09/2023
Autoria: | CONCEIÇÃO, M. A. F.; MARIN, F. R.
Afiliação: | MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; FÁBIO RICARDO MARIN, CNPTIA.
Título: | Estimativa da evapotranspiração de referência utilizando os métodos de Hargreaves-Samani e do tanque Classe A.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005. 2 p.
Idioma: | Português
Notas: | CBAgro 2005.
Conteúdo: | O cálculo diário da evapotranspiração de referência (ETo) é a base para se determinar o valor da lâmina de irrigação a ser aplicada. O método de Penman-Monteith-FAO é considerado padrão para o cálculo de ETo (Sediyama, 1996; Allen et al., 1998) e, para a sua utilização são empregados dados de temperatura (T) e umidade relativa do ar (UR), radiação solar (Rs) e velocidade do vento (V). Os produtores rurais, contudo, nem sempre dispõem desses dados, sendo necessária a utilização de métodos mais simples para o cálculo de ETo. Um dos métodos mais empregados em áreas irrigadas é o do tanque Classe A, no qual a ETo é calculada multiplicando-se os valores diários da evaporação do tanque (ECA) por um coeficiente (Kp), função da distância da bordadura ao redor do tanque, da velocidade do vento (V) e da umidade relativa do ar (UR). Métodos que utilizam somente a temperatura do ar para a estimativa da ETo também podem ser empregados pelos produtores para o manejo da irrigação. Conceição (2003) observou um coeficiente de determinação (R2) igual a 0,84 entre os valores mensais de ETo determinados pelo método de Penman-Monteith-FAO e os valores obtidos pelo método de Hargreaves & Samani (Samani, 2000), sob as condições do noroeste paulista. O presente trabalho teve o objetivo de comparar os valores diários de ETo determinados pelo método de Penman-Monteith-FAO com os valores estimados pelos métodos do tanque Classe A e de Hargreaves & Samani na região noroeste de São Paulo
Palavras-Chave: | Tanque Classe A.
Thesagro: | Evapotranspiração.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1143056/1/PL-Estimativa-Conceicao-CBAgro-2005.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (18809-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS