Data/hora: 23/09/2024 20:00:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	16/08/2005	
Data da última atualização: 	16/05/2022	
Autoria: 	VILLA NOVA, N. A.; ANGELOCCI, L. R.; MARIN, F. R.; SENTELHAS, P. C.	
Afiliação: 	NILSON AUGUSTO VILLA NOVA; LUIZ ROBERTO ANGELOCCI; FÁBIO RICARDO MARIN, CNPTIA; PAULO CESAR SENTELHAS.	
Título: 	Método de estimativa do consumo hídrico em árvores de citros, para fins de irrigação localizada.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. "Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio": caderno de resumos. Campinas: SBA: UNICAMP, 2005.	
Páginas: 	p. 147.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o advento da cobrança de utilização de água e com o aumento da relação demanda/oferta, em face do incremento da irrigação em todas as áreas, a irrigação localizada vem ganhando cada vez mais importância no contexto da agricultura irrigada nacional. Para que esse tipo de irrigação tenha máxima eficiência, a estimativa do consumo hídrico das plantas é fundamental. Baseando-se nessa premissa, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver e testar um método de determinação do consumo hídrico para árvores de citros, levando-se em consideração aspectos relativos às condições meteorológicas e às características das plantas. O método proposto emprega dados de saldo de radiação, temperatura do ar, área foliar e porosidade da planta. Dados de transpiração, determinados pelo fluxo de seiva (método do balanço de calor), de duas árvores com diferentes áreas foliares (árvore 1 - 48 m2 e árvore 2 = 99 m2) foram utilizados para se testar o método proposto. Os resultados mostraram haver um alto grau de dependência entre a transpiração medida e estimada, sugerindo que esse novo método pode ser empregado com confiabilidade. Superestimativas foram observadas para períodos de alta demanda atmosférica, condição na qual a condutividade da árvore, como um todo, foi reduzida, como ocorre em situação de déficit hídrico, havendo a necessidade de um fator de correção nesses casos, normalmente quando o saldo de radiação supera 28 MJ m-2 dia-1.	
Palavras-Chave: 	Citros; Consumo hídrico; Consumo hídrico em árvores.	
Thesagro: 	Clima; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/926466/1/PC-Metodo-estimativa-consumo-CBAgro-2005.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181032/1/PL-Metodo-VillaNova-CBAgro-2005.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (10819-1) - UPC - RA - -- -  -  - 2005.00051 - DES
CNPTIA - (10819-2) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS
CNPTIA - (16741-1) - UPC - RA - PP - 630.2515 - CON - 2005.00004 - DIS