Data/hora: 15/06/2024 18:33:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/03/2007	
Data da última atualização: 	29/03/2007	
Autoria: 	CARNEIRO, M. E.; BOLZON de MUÑIZ, G. L.; MAGALHÃES, W. L. E.; MARQUES, G. L. M.	
Título: 	Predição das propriedades físicas da madeira com o uso da reflexão difusa de infravermelho próximo - NIR.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2005, Curitiba. Livro de resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.	
Páginas: 	p. 10	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A análise tradicional da qualidade da madeira é geralmente trabalhosa e, na maioria das vezes, utiliza métodos destrutivos. Isto faz com que várias de suas características tecnológicas não sejam analisadas em grande escala por empresas florestais e mesmo na pesquisa. Adicionalmente, os métodos e normas disponíveis, em geral, não acompanham o desenvolvimento tecnológico que se observa em áreas afins ou de suporte. A tecnologia NIR, utilizada neste trabalho, consiste em um analisador que utiliza a luz infravermelha na faixa de 1100 a 2500 nm, espectro no qual as amostras demonstram uma baixa absorção comparando com outras regiões. Devido esta baixa absorção, a radiação infravermelha penetra na amostra, sem necessidade desta ser preparada, modificada ou diluída. Dessa forma, obtêm-se resultados de análise de forma rápida, precisa e com baixo custo. Este trabalho foi realizado para investigar o uso da espectroscopia difusa de infravermelho próximo (NIR) em conjunto com a regressão por quadrados mínimos parciais (PLS) na determinação das propriedades físicas da madeira.Amostras de Eucalyptus saligna, extraídas de quinze árvores clones em diferentes alturas no sentido medula-casca, foram analisadas quanto a sua massa
especifica e retratibilidade pelos seus métodos tradicionais de análise e os espectros foram realizados no espectrofotômetro de infravermelho próximo USB2000 Fiber Optic Spectrometer a partir de amostras de madeira sólida. A calibração dos espectros esta se mostrando eficiente para uso na predição das propriedades, com o coeficientes de correlação acima de 0,9. Outros tratamentos estatísticos estão sendo testados para melhorar a predição das propriedades analisadas. Os resultados confirmam a tendência geral da morfologia da espécie do gênero Eucalyptus sendo que a pesquisa ainda está em fase de análise.	
Palavras-Chave: 	Infravermelho próximo; NIR; Propriedade física.	
Thesagro: 	Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (40956-1) - UPC - PL - -- - LV2089 - 13º -  - DIS