Data/hora: 02/06/2024 11:54:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	23/01/2013	
Data da última atualização: 	23/02/2023	
Autoria: 	SOUZA, L. D. de S. e; PASSERI, L. F.; MARQUES, R. da S.; PEREIRA, T. K.; ALVES, T. C.; OLIVEIRA, P. P. A.; BERNDT, A.	
Afiliação: 	LAURA DUARTE DE SÁ E SOUZA, GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA - UNESP/ILHA SOLTEIRA; LETÍCIA FIGUEIREDO PASSERI, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; RODRIGO DA SILVA MARQUES, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; THALITA KOYANAGI PEREIRA, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; TERESA CRISTINA ALVES, CPPSE; PATRICIA PERONDI ANCHAO OLIVEIRA, CPPSE; ALEXANDRE BERNDT, CPPSE.	
Título: 	Capacidade de vedação dos septos em relação ao número de furos.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 4., 2012, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2012.	
Páginas: 	p. 33.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação. Documentos, 56).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Amostras de Gases de Efeito Estufa podem apresentar trocas gasosas quando armazenados por longo período de tempo em frascos de vidro (vials ou exetainers) lacrados com septos de diferentes materiais.	
Palavras-Chave: 	Septos; Vedação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/75096/1/PROCIO2012.00308.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (21594-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2012.00308 - SOU - 2012.00308 - DIS