Data/hora: 03/06/2024 18:05:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	06/04/2005	
Data da última atualização: 	06/04/2005	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; MARTINEZ, A. C.; KONIGKAN, L. V.	
Título: 	Estudo comparativo entre análise de correlação no domínio da freqüência e transformada rápida de Hough para a determinação do volume de gotas de chuva.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 32 - CONBEA 2003, 2003, Goiânia, GO. CONBEA 2003, 2003. [CD-ROM]	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste artigo é apresentado um estudo comparativo da utilização de técnicas de correlação em freqüência e transfonnada rápida de HoUgh para a medida do volume de gotas de chuva natural ou artificial e sua distribuição. O impacto de gotas de chuva em solos tem importantes efeitos em questões como erosão, quebra de agregados, selamento de superficies e na infiltração da água no solo. Os volumes de gotas de chuvas artificiais e sua distribuição de volume, obtidas a partir de sistemas de irrigação agricola, são de importância prática, visto que as pequenas gotas estão sujeitas à direção do vento, ocorrendo distorção no padrão. Resultados mostram que o uso de ambas as técnicas foram adequadas e inovadoras como método para a medida do volume de gotas, entretanto o uso da transfonnada rápida de HoUgh mostrou-se vantajoso, quando comparado ao método de análise por correlação no domínio da freqüência. 
	
Palavras-Chave: 	Correlação de imagens; Processamento de Imagens; Transformada de Hough; Volume de gotas.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8821-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00164 -  - 2003.00164 - DIS