Data/hora: 10/06/2024 11:12:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/01/2006	
Data da última atualização: 	03/01/2006	
Autoria: 	BERTUCCI-NETO, V.; MARTINS, A. A.	
Título: 	Estudos sobre uma técnica para medida da temperatura crítica de supercondutividade.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 11., maio 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1988. p.216.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Baseado em um circuito de ponte de indutância mútua (1), apresentaremos um estudo sobre suas condições de estabilidade, linearidade e sua aplicção com cerâmicas supercondutoras. Esse sistema é importante pela grande simplicidade em sua implementação, pois além de apresentar um baixo custo, possui uma boa precisão de medida. Através do equacionamento do circuito, foi possível obtermos a otimização de alguns parâmetros tais como: frequência de operação, tensão de alimentação, resistências internas e ajuste de zero.	
Palavras-Chave: 	Cerâmicas supercondutoras; Circuito; Ponte de indutância mútua.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9091-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00038 -  - 1988.00038 - DIS