Data/hora: 21/09/2024 04:24:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	17/03/2009	
Data da última atualização: 	07/10/2023	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; MARTINS, N. L.; ATAIDES, M. A. de; SILVA, L. D. da; TOMAZ, A.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; NILO LOPES MARTINS, CNPAF; MARCOS ANTONIO DE ATAIDES, CNPAF; LINDOMAR DIAS DA SILVA, CNPAF; APARECIDO TOMAZ, CNPAF.	
Título: 	Trilhadora de feijoeiro: contribuição tecnológica para a sustentabilidade da agricultura familiar: redução de trabalho e do tempo de trilhamento do feijoeiro.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000.	
Descrição Física: 	1 Folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Das operações utilizadas no feijoeiro, a colheita é uma das mais importantes, seja por seu elevado custo operacional como por refletir na produção e na qualidade do produto. Esta operação demanda grande parte da mão-de-obra destinada à produção nas pequenas lavouras que, em geral, emprega o trilhamento manual, batendo as plantas com malho para o desprendimento das sementes. Este método de trilhamento induz a uma baixa capacidade de trabalho e limita a expansão da área de cultivo. Apresentou capacidade de trilhamento de 176 Kg/h de trabalho, perda de sementes por deficiência de trilhamento de 1,9%, impurezas deixadas nas sementes de 1,5%, dano mecânico nas sementes de 6,5% e consumo de combustível de 1,7 l/h.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Equipamento agrícola; Feijão; Implemento agrícola; Trilhadeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80559/1/trilhadora2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (28053-1) - UMT - FD - PP - 2000.002 -  - 2000.002 - DIS