Data/hora: 22/06/2024 11:41:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	25/06/1996	
Data da última atualização: 	25/06/1996	
Autoria: 	MARTINS, S. R.	
Título: 	Avaliacao da eficiencia termica de sistema de calefacao por fluxo de ar quente em estufa plastica.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 9. Campina Grande, PB, 1995. Anais. Campina Grande: SBA, 1995. p.323-325	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi avaliada a eficiencia do sistema de calefacao atraves de fluxo de ar quente gerado com anergia eletrica em estufa plastica tipo tunel alto; para tanto foi monitorada a temperatura em gradientes verticais e horizontais no interior da mesma. O sistema foi eficiente para saltos termicos de 15 e 17C com resistencia eletrica de 12 e 22 Kw, respectivamente garantindo temperatura interna de ate 13C com temperatura externa de -4,0C.	
Palavras-Chave: 	Ar quente; Calefacao.	
Thesagro: 	Energia Elétrica; Estufa Plástica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (11237-1) - ADD - PL - -- - 630.2515 - C749a - 1996.00057 - DIS