Data/hora: 20/06/2024 15:10:28

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 06/08/1999
Data da última atualização: | 03/06/2019
Autoria: | CALBO, A. G.; MARTINS, E. S.
Afiliação: | ADONAI GIMENES CALBO, EMBRAPA/UEPAE de Brasília; EDUARDO SOUZA MARTINS, Universidade de Brasilia / UnB/Departamento de Engenharia Agronômica.
Título: | Técnica potenciométrica para medidas rápidas de CO2.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 14, n. 4, p. 315-316, out. 1979.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: A potentiometric technique for rapid carbon dioxide determination.
Conteúdo: | Com base na proporcionalidade do p11 de uma solução diluída de bicarbonato de sódio com o logaritmo da pressão parcial de CO2 na fase gasosa, propõe-se um método para medidas rápidas de CO, que consiste em tomar alíquotas de ar em seringas de policarbonato siliconizadas com 2 ml de uma solução de 1 mM de NaHCO3 + 0,099M de KCI, contendo baixa concentração de CO2 diluído. Após 24 horas de equilíbrio, a 300C, entre 0 CO2 da alíquota e a solução, mediu-se o pH em um sistema no qual a solução não entra em contato com o ar ambiente. Utilizando-se esta técnica, pode-se calcular a concentração de CO2 conforme a expressão log (CO2) = 8,316 '1,071 p11, onde (CO2 é a concentração de CO2 no ar em mg/l.
Palavras-Chave: | Brasil; Brasilia; Distrito Federal; Potentiometric technique; Tecnica potenciometrica.
Thesagro: | Cerrado; Dióxido de Carbono.
Thesaurus Nal: | Brazil; carbon dioxide.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198080/1/Tecnica-potenciometrica-para-medidas.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

CNPH - (16281-1) - UPC - AP - -- -  -  - 630.5 - DIS
AI-SEDE - (63873-1) - UPC - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS