Data/hora: 22/06/2024 04:40:59

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | JOB, A. E.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Caracterização da síntese química da polianilina sobre o filme de PET.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 4., set.-out. 1997, Salvador, BA. Anais... São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros, 1997. não paginado.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | O potencial tecnologico de polimeros condutoress eletricos, dentre os quais se destaca a polianilina(PANI), tem recebido grande interesse, devido as propriedades promissoras destes polimeros, tais como: facilidade de dopagem, estabilidade ambiental no estado dopado, baixo custo do monomero, solubilidade e processabilidade associado a condutividade eletrica. Suas aplicacoes tecnologicas mais importantes sao em dispositivos de juncoes para formar diodos e heterejuncoes em barreiras tipo Schottky, protecao contra corrosao de metais, eletrodos em baterias recarregaveis, eliminacao de cargas estaticas e recobrimento condutor em superficies isolantes. O objetivo deste trabalho foi o recobrimento de filmes de Poli(tereftalato de etileno) (PET) com polianilina condutora pelo metodo de polimerizacao quimica "in situ". A caracterizacao foi feita por espectroscopia no UV-Vis-NIR, condutividade pelo metodo de quatro pontas, e analise termo-dinamico-mecanica(DMTA).
Palavras-Chave: | Filme de pet; Polianilina; Sintese quimica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5724-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00110 -  - 1997.00110 - DIS
CNPDIA - (5725-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00109 -  - 1997.00109 - DIS