Data/hora: 21/06/2024 18:22:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MANTOVANI, G. L.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | UFSCar-DEMa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Estudo das propriedades mecânicas e da morfologia de blendas condutoras elétricas de borracha termoplástica e polianilina.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS-CBECIMAT, 12., dez. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Anais... [S.l.: s.n.], 1996.
Páginas: | p. 1176-1179.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Blendas elastomericas dos copolimeros tribloco estireno-etileno/butileno-estireno - SEBS e SEBS-q-MA (SEBS grafitizado com aproximadamente 2% de anidrido maleico) com polianilina (PANI) foram preparadas por solucao, dopadas com acido canforssulfonico (CSA), com conteudo de PANI-CSA de 5,6 em massa. As propriedades mecanicas foram estudadas atraves de ensaios de tracao dos filmes e a morfologia por microscopia eletronica de varredura (MEV).
Palavras-Chave: | Blendas de polianilina; Morfologia; Morphology; Polyaniline blends; Propriedades mecanicas.
Thesaurus Nal: | mechanical properties.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5619-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00116 -  - 1996.00116 - DIS