Data/hora: 17/06/2024 11:18:31

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 02/08/1999
Data da última atualização: | 13/03/2008
Autoria: | BERBERT, P. A.; STENNING, B. C.; SILVA, J. de S. e; QUEIROZ, D. M. de; MELO, E. de C.
Título: | Derivação de uma equação para o cálculo do teor de umidade de sementes de trigo utilizando-se o fator qualidade Q.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 3, n. 2, p. 202-210,1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se, com este trabalho, obter um modelo para o calculo do teor de umidade do trigo, independentemente de sua massa especifica aparente, p, a partir da medicao simultanea da permissividade eletrica relativa, do produto, em duas frequencias, utilizando-se um medidor do fator de qualidade Q. Avaliaram-se as possiveis fontes de erro durante a medicao, em funcao das diferencas entre os valores experimental e calculado da capacitancia do sensor. Verificou-se, tambem, o efeito causado pela utilizacao de granulos de poliestireno expandido para reducao artificial do valor da massa especifica aparente dos graos de trigo. O modelo obtido permitiu estimar-se o teor de umidade do trigo, variedade Estica, no intervalo entre 12 e 18% b.u., com desvio-padrao e erro maximo de 0,8 e 1,1 pontos percentuais de umidade, respectivamento. Conclui-se que a metodologia proposta nao permite, para as condicoes estudadas, a obtencao de um modelo para a estimativa do teor de umidade do trigo e que seja independente de p.
Palavras-Chave: | Instrumentacao; Moisture content.
Thesagro: | Teor de Umidade; Trigo; Triticum Aestivum.
Thesaurus Nal: | instrumentation; wheat.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (13569-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS