Data/hora: 14/06/2024 05:49:01

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 01/08/2006
Data da última atualização: | 01/08/2006
Autoria: | COELHO, R. D.; FARIA, L. F.; MÉLO, R. F. de.
Afiliação: | ESALQ.
Título: | Variação de vazão em gojetadores convencionais enterrados por intrusão radicular na irrigação de citrus.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Irriga, Botucatu, v. 11, n. 2, p. 230-245, abril/jun., 2006.
ISSN: | 1808-3765
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo obter informações sobre o desempenho de gotejadores enterrados (irrigação subsuperficial), quanto ao aspecto de variação de vazão em função da intrusão radicular da cultura do Citrus. As mudas de Citrus foram irrigadas por sete modelos diferentes de gotejadores de fluxo normal, instalados a duas profundidades (15 e 30 cm da superfície do solo) e em dois níveis de depleção de água no solo (tratamentos úmido e seco). O trabalho foi conduzido em vasos e som ambiente controlado, utilizando mudas de laranjeira Pêra com enxerto de tangerina Cleópatra em estágio inicial de desenvolvimento. Observaram-se até os 120 dias no início do experimento diferenças de desempenho entre os modelos avaliados em função do grau de redução de vazão observado. Os níveis de depleção de água no solo (úmido e seco) não diferiram estatisticamente até 120 dias do início do experimento, porém, considerando as observações de campo, notou-se que o sistema radicular do Citrus foi mais agressivo na profundidade de solo de 30 cm e para o tratamento com maior umidade no solo (úmido).
Palavras-Chave: | Entupimento; Gotejamento; Intrusão radicular.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (22335-1) - ADP - AP - -- -  -  -  - DIS