Data/hora: 19/06/2024 14:56:58

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/06/2015
Data da última atualização: | 11/06/2015
Autoria: | MÜLLER, M. T.; HASELEIN, C. R.; MELO, R. R. de; STANGERLIN, D. M.
Título: | Influência de diferentes combinações de lâminas de Eucalyptus saligna e Pinus taeda em painéis LVL.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 1, p. 153-164, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Investigou-se a influência do posicionamento de lâminas de madeira de Eucalyptus saligna e Pinus taeda nas camadas de painéis Laminated Veneer Lumber (LVL). As composições foram manufaturadas em seis diferentes combinações de cinco lâminas de 3,2 mm de espessura, coladas com adesivo fenol-formaldeído, resultando em tratamentos compostos de madeira de uma mesma espécie e outros com mistura de madeira das duas espécies. A avaliação dos arranjos propostos foi realizada mediante a caracterização de propriedades físicas (teor de umidade e massa específica) e mecânicas (módulo de elasticidade ? MOE e módulo de ruptura ? MOR), estas verificadas em ensaios de flexão estática flatwise e edgewise. Os resultados obtidos indicaram que, na maior parte das vezes, as diferentes posições das lâminas de maior massa específica (nas camadas externas, intermediárias e de miolo) influenciaram as propriedades mecânicas dos painéis. A influência constatada mostrou-se variada para MOE e MOR, em especial quando comparados valores para os ensaios flatwise e edgewise. Em determinadas posições, nas camadas das composições LVL, a presença de lâminas de eucalipto resultou em aumentos de rigidez e resistência. Contudo, os tratamentos constituídos por lâminas intercaladas de eucalipto e pinus mostraram interessantes performances para uso estrutural, tanto em flatwise quanto em edgewise, por apresentarem valores de MOE e de MOR que permitem distingui-los como de 1ª classe, segundo o documento técnico norte-americano APA/EWS PRL?501 (2001).
Palavras-Chave: | Fenol formaldeído; Painel de lâmina de madeira.
Thesaurus Nal: | laminated veneer lumber.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53816-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS