Data/hora: 09/06/2024 06:30:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	14/09/2020	
Data da última atualização: 	15/09/2020	
Autoria: 	MELO, S. C. de; ARAUJO FILHO, J. C. de; CARVALHO, R. M. C. M. de O.	
Afiliação: 	SOLANGE CAVALCANTI DE MELO, IFPE; JOSE COELHO DE ARAUJO FILHO, CNPS; RENATA MARIA CAMINHA MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO, IFPE.	
Título: 	Curvas-chave de descargas de sedimentos em suspensão no Baixo São Francisco.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Geografia Física, v. 13, n. 3, p. 1248-1262, 2020.	
DOI: 	https://doi.org/10.26848/rbgf.v13.3.p1248-1262	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento da análise quantitativa das concentrações de sedimentos em suspensão transportados pelo rio São Francisco bem como sua relação com as vazões é de muita importância, pois pode auxiliar na identificação dos efeitos da intervenção humana e ou ocasionados pelas condições naturais da região. As regiões a jusante dos barramentos no rio São Francisco apresentam como principal consequência a regularização das vazões e a diminuição das concentrações de sedimentos. O objetivo da pesquisa foi determinar as curvas-chave de sedimentos em suspensão (CCS) nas estações fluviométricas instaladas no Baixo São Francisco (BSF) após a barragem de Xingó. Para o estabelecimento dessas curvas foram utilizados dados de vazão e concentração de sedimentos em suspensão, obtidos do sistema Hidroweb no site da Agência Nacional da Água (ANA) no período de 1999 a 2018. Foram obtidas CCS para todo o trecho do BSF as quais apresentaram bons coeficientes de determinação. Na análise dos dados também foi possível perceber que nos últimos anos, desde 2013 houve redução gradativa das vazões disponibilizadas na barragem de Xingó. Consequentemente, houve também a redução gradativa das cargas de sedimentos em suspensão geradas nas estações de Piranhas, Traipu e Propriá, ou seja, os menores valores já registrados no BSF correspondendo as menores séries históricas tanto de vazão como de sedimentos em suspensão.	
Thesagro: 	Barragem; Sedimento; Vazão.	
Thesaurus Nal: 	Dams (hydrology); Flow; Sediments.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215926/1/Curvas-chave-de-descargas-de-sedimentos-em-suspensao-no-Baixo-Sao-Francisco-2020.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20519-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS