Data/hora: 15/06/2024 00:20:39

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 30/09/2002
Data da última atualização: | 27/03/2024
Autoria: | MESQUITA, C. de M.; COSTA, N. P.; PEREIRA, J. E.; MAURINA, A. C.; ANDRADE, J. G. M. de.
Título: | Caracterização da colheita mecanizada da soja no Paraná.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 21, n. 2, p. 197-205, maio, 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se o perfil da colheita mecanizada da soja no Paraná estudando-se as perdas, os danos mecânicos não visíveis e a quantidade de grãos quebrados em função das marcas, da idade, da velocidade de trabalho e da rotação do cilindro de trilha das colhedoras, do teor de água do grão e das regiões produtoras. O teor de água dos grãos, a velocidade de trabalho, a rotação do cilindro de trilha e a idade das colhedoras também foram estudados, à exceção de quando avaliados como variável função. Os resultados obtidos permitem concluir que as perdas de grãos independem da marca e da idade das colhedoras até 15 anos; essas perdas, sendo inferiores a 60 kg ha-1, indicam boa qualidade de operação das colhedoras; as perdas e a quebra de grãos tendem a aumentar de forma acentuada com velocidade de trabalho superior a 7 km h-1 e com a redução do teor de água dos grãos, respectivamente.
Thesagro: | Colheita Mecânica; Dano Mecânico; Perda Durante a Colheita.
Thesaurus Nal: | Crop losses; Harvesters; Mechanical damage.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (19149-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS