Data/hora: 10/06/2024 11:13:47

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 14/05/2014
Data da última atualização: | 26/11/2015
Autoria: | KOLLING, E. M.; TROGELLO, E.; MODOLO, A. J.; DALLACORT, R.
Afiliação: | EVANDRO MARCOS KOLLING, UFTPR, Toldedo, PR.; EMERSON TROGELLO, UFV, Viçosa, MG.; ALCIR JOSE MODOLO, UTFPR, Pato Branco, PR.; RIVANILDO DALLACORT, UNEMAT, Tangará da Serra, MT.
Título: | Análises técnica e funcional de um sistema de beneficiameno de cereais operando com milho safrinha.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 11, n. 2, p. 202-208, 2012.
DOI: | http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v11n2p202-208
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi analisar técnica e operacionalmente uma unidade de beneficiamento e armazenagem de produtos agrícolas, com vistas à identificação de pontos de estrangulamento e geradores de perdas quantitativas e econômicas do sistema, e avaliar equipamentos e procedimentos adotados pela unidade. O estudo de caso abrange todas as etapas do processo de pós-colheita, com ênfase nas operações de limpeza, secagem e armazenamento de grãos de milho (Zea mays L.), oriundos da safrinha do Norte do Paraná. O procedimento dos testes foi baseado na determinação das características iniciais, decorrentes e finais dos produtos e das operações de beneficiamento, a fim de determinar a capacidade de operação e eficiência dos equipamentos. Com base nos resultados obtidos, as principais observações foram a baixa capacidade de operação e eficiência dos equipamentos, que, aliadas à práticas operacionais não recomendadas, condicionam o processo a perdas por secagem excessiva e por quebra do produto na ordem de 0,52 e 0,80%, respectivamente.
Palavras-Chave: | Capacidade de operação; Eficiência do sistema; Secagem de grão.
Thesagro: | Umidade; Zea Mays.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (25732-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS