Data/hora: 16/06/2024 10:28:25

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 11/03/2004
Data da última atualização: | 28/02/2008
Autoria: | MONTENEGRO, A. A. T.
Título: | Evapotranspiracao e coeficientes de cultivo do mamoeiro obtidos atraves do metodo de balanco hidrico para a Regiao Litoranea do Ceara.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | 2002. 76 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao (Mestrado em Agronomia) - Departamento de Engenharia Agricola, Universidade Federal do Ceara, Fortaleza.
Conteúdo: | O experimento foi conduzido em Neossolo Quartzarênico do Campo Experimental do Curu, Paraipaba, CE, pertencente à EMBRAPA Agroindústria Tropical, no período de abril de 2000 a março de 2001. Foi utilizada a cultura do mamoeiro (Carica papaya L.), variedade "Sunrise Solo", no espaçamento 2,5 m x 2,5 m x 3,5 m, irrigada por microaspersão, utilizando-se uma linha de emissores para duas linhas de plantio, com um emissor para quatro plantas. A evapotranspiração da cultura foi estimada utilizando-se o método do balanço hídrico, em um volume de controle de solo com profundidade de 0,60 m, cuja umidade foi monitorada por 32 tensiômetros, distribuídos em oito baterias, nas profundidades 0,10, 0,30, 0,50 e 0,70 m. O período total do balanço hídrico, 302 dias, foi dividido em 47 intervalos, com duração média de 6,4 dias, apresentando variação de 3 a 9 dias. A evapotranspiração de referência (ETo) foi medida em área adjacente utilizando-se lisímetro de pesagem e estimada pelo método de Penman - Monteith FAO. Os dados climáticos utilizados foram coletados na estação agrometeorológica da EMBRAPA, instalada próxima à área experimental. A taxa de evapotranspiração média da cultura para o período foi de 3,29 mm dia-1, sendo 2,15 mm dia-1 para a fase vegetativa (1), 3,24 mm dia -1 para a fase de floração / frutificação (2), e 4,27 mm dia-1 para a fase de floração / frutificação / maturação (3). Os valores de coeficiente de cultivo (Kc) obtidos através da evapotranspiração de referência medida pelo lisímetro foram maiores do que aqueles obtidos com a ETo estimada pelo método de Penman - Monteith FAO. Empregando o primeiro método, os valores de Kc foram 0,64, 1,16 e 1, 19, enquanto que para Penman - Monteith FAO foram 0,54, 0,87 e 0,91, nos estádios 1, 2 e 3, respectivamente.
Palavras-Chave: | Carica papaya L.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Lisímetro; Tensiômetro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)
Exemplares: | CNPAT - (7658-1) - ADD - TS - -- - 2002.00024 -  - 2002.0024 - DIS