Data/hora: 17/06/2024 02:21:49

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Trigo.
Data corrente: | 09/03/1993
Data da última atualização: | 09/03/1993
Autoria: | SILVEIRA, G. M. da; MOREIRA, C. A.
Afiliação: | 1-2 IAC.
Título: | Análise do desempenho de aplicadora de corretivo.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Campinas: IAC, 1978.
Páginas: | 17 p.
Série: | (IAC. Circular, 92).
Idioma: | Português
Notas: | Trabalho apresentado no VI Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 1976.
Conteúdo: | Estudou-se um equipamento projetado basicamente para distribuir calcário a lanço. Os ensaios foram realizados de acordo com o "método normalizado para ensaio de distribuidores de adubo", da O.C.D.E., levando em consideração os sequintes pontos: caracterização das propriedades físicas do calcário através de sua análise granulométrica e densidade, determinação da regularidade da distribuição transversal e da longitudinal da máquina; ensaio de vazão e influência na vazão do nível do corretivo no depósito da máquina.
Palavras-Chave: | Cultivo.
Thesagro: | Calagem; Maquina Agrícola; Mecanização Agrícola; Solo.
Thesaurus Nal: | Liming; Soil.

Categoria do assunto:

--
A Sistemas de Cultivo

Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)

Exemplares:

CNPT - (36373-1) - ADD - FL - -- - FL-05192 -  - 05192 - DIS
CPATSA - (46703-1) - ADD - FL - PP - 01684 -  - 01684 - DIS