Data/hora: 16/06/2024 02:30:01

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 01/06/2009
Data da última atualização: | 30/11/2010
Autoria: | NOBRE, J. G. A.; TEIXEIRA, A. dos S.; SOUSA, V. F. de; MOREIRA, L. C. J.; COSTA, C. A.
Afiliação: | JEFFERSON GONÇALVES AMÉRICO NOBRE, UFC; ADUNIAS DOS SANTOS TEIXEIRA; VALDEMICIO FERREIRA DE SOUSA, CPAMN; LUIS CLENIO JÁRIO MOREIRA; CARLOS ALEXANDRE COSTA.
Título: | SIG como ferramenta de planejamento de uso de águas subterrâneas no município de Santa Rosa do Piauí-PI.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009.
Páginas: | p. 4789-4795.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No município de Santa Rosa do Piauí o abastecimento de água é praticamente em sua totalidade por águas subterrâneas, tanto para consumo humano como para fins agrícolas, pois o único rio de importância que passa no município é o Rio Canindé e ainda assim, passa apenas na fronteira do município. O estudo de águas subterrâneas revela-se de suma importância para o entendimento do seu comportamento hidrodinâmico e para a caracterização das mesmas (HOLANDA el al., 2003). Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar o aqüífero subterrâneo do município de Santa Rosa do Piauí-PI delimitando com uso de ferramentas de geoprocessamento e SIG a superfície potenciométrica, a variação de STD e a descarga de sólidos a partir de dados medidos de poços instalados no município.
Palavras-Chave: | Aqüífero subterrâneo; Geographical information system; Geoprocessamento; Geoprocessing; Mapa potenciométrico; Sistema de informações geográficas - SIG; Superfície potenciométrica; Uso de águas subterrâneas.
Thesagro: | Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Remote sensing.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (13039-1) - ADD - PL - DV -  -  - 2009.00001 - DIS