Data/hora: 21/06/2024 03:16:38

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | CASAO JUNIOR, R.; HENKLAIN, J. C.; LADEIRA, A. de S.; MORENO, E. C.
Título: | Efeito de diferentes implimentos na resistencia a tracao e qualidade de preparo do solo (latossolo Roxo).
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 847-868
Idioma: | Português
Conteúdo: | O preparo do solo e considerado a operacao que mais limita a expansao da exploracao agricola de culturas anuais no Norte do Parana. Dos problemas levantados com medios produtores de soja e trigo, 22% reclamaram de baixo rendimento, 28% da umidade do solo e 32% de embuchamento. Durante a decada de 80, em funcao da maior demanda conservacionista, 50% desses produtores ja utilizam o cultivo minimo (escarificador) como alternativa de preparo, o arado de disco ainda e muito utilizado e a aiveca surge com potencial de expansao. O estudo do efeito de diferentes emplementos de preparo quanto a exigencia de tracao, tem permitido determinar parametros para selecao trator x implemento, periodo util para mecanizacao e otimizar o rendimento do preparo do solo. Da mesma forma, tem-se obtido resultados que caracterizam a variacao da qualidade de trabalho em funcao do implemento, umidade do solo e velocidade de trabalho. Observou-se a variacao do esforco de tracao em funcao da umidade do solo e velocidade de trabalho. Cada implemento, por sua vez, comportou-se de forma diferenciada quando a reacao do solo sob sua acao mecanica.
Palavras-Chave: | Resistencia especifica; Unidade do solo; Velocidade de trabalho.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (943-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS