Data/hora: 07/06/2024 18:03:12

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.
Data corrente: | 18/10/2011
Data da última atualização: | 18/05/2022
Autoria: | SILVA, L. S.; SILVA, M. S. L. da; MOTA, C. L.; CARDOSO, L. B.; FERREIRA, G. B.; PARAHYBA, R. da B. V.; CUNHA, T. J. F.; OLIVEIRA NETO, M. B. de.
Afiliação: | LAÉRCIO SANTOS SILVA, UFRPE; MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CNPS; CAMILA LUCENA MOTA, UFPE; LEVY BARROS CARDOSO, UFRPE; GIZELIA BARBOSA FERREIRA, COFASPI; ROBERTO DA BOA VIAGEM PARAHYBA, CNPS; TONY JARBAS FERREIRA CUNHA, CPATSA; MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, CNPS.
Título: | Atributos físicos de solos da área de plantio de barragens subterrâneas do Semiárido da Bahia.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento dos atributos físicos do solo é fundamental para definição de áreas para construção de barragens subterrâneas, como também no planejamento do manejo adequado, das práticas agrícolas e das alternativas de cultivos. São indispensáveis para viabilidade dessas unidades produtivas por colaborar na segurança da sua infraestrutura e na qualidade física do solo da área que se deseja trabalhar. Diante de exposto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar os atributos físicos das áreas de plantio/captação de água chuva de três unidades de barragens subterrâneas, localizadas no Semiárido do Estado da Bahia. Em cada propriedade, na área de plantio/captação de cada barragem subterrânea, foi aberta uma trincheira, na qual foi realizada a descrição morfológica e coleta de amostras de solo por horizonte, com posterior determinação dos atributos físicos em laboratório. Os resultados demonstram que o solo da área de plantio da BS1 requer um manejo apropriado devido presença de argila, principalmente de atividade alta, apresentando- se quando seco duro a muito duro, com ou sem presença de fendas. Os solos das BS2 e BS3 por apresentarem uma textura média possuem uma capacidade de retenção menor que a do BS1, em compensação têm melhores características físicas para seu manejo dentro da barragem subterrânea.
Palavras-Chave: | Captação de água de chuva; Caracterização física de solos; Convivência com a seca; Semiárido.
Thesagro: | Barragem Subterrânea; Captação D´água; Chuva; Física do Solo; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/68653/1/XXXIII-Congresso.PDF
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/43709/1/Tony-2011.PDF

Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CPATSA - (45717-1) - UPC - AA - CD - 839 -  -  - DIS
CNPS - (16199-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2012.00014 - DIS