Data/hora: 21/06/2024 01:02:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/01/2007	
Data da última atualização: 	13/04/2012	
Autoria: 	GALVINCIO, J. D.; MOURA, M. S. B. de; RIBEIRO, J. G.; SÁ, I. I. S.	
Afiliação: 	MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA.	
Título: 	Uso de método hidrometeorológico e estatístico para estimar precipitação máxima diária na parte pernambucana do Submédio São Francisco.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14., 2006, Florianópolis. Anais... Florianópolis: SBMET, 2006.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento de precipitações máximas prováveis é de grande importância na elaboração de projetos agrícolas e de engenharia hidráulica. Tendo em vista esse fato, objetivou-se com este trabalho determinar a precipitação diária máxima provável, utilizando o método de Hersfield, na parte pernambucana do Submédio São Francisco. Pelos resultados, verificou-se que a tomada de decisão em relação ao tipo e tamanho da obra hidráulica na parte pernambucana do Submédio São Francisco deve ser levado em consideração PMPs em torno de 180 mm na parte do Sertão do São Francisco e de 150 mm na parte de transição entre Sertão e Agreste de Pernambuco.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Hersfield; Pernambuco; Precipitação máxima provável; Submédio São Francisco.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/34727/1/OPB1021.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (34727-1) - UPC - AA - CD - 503 -  -  - DIS