Data/hora: 02/06/2024 02:30:54

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 17/03/1997
Data da última atualização: | 07/06/2018
Autoria: | MELO, F. de B.
Afiliação: | FRANCISCO DE BRITO MELO, CPAMN.
Título: | Efeito do gesso e da concentracao salina da agua na condutibilidade hidraulica do solo.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | Fortaleza: UFC, 1987.
Páginas: | 48p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi verificar em columas de tres solos aluviais de diferentes texturas, e efeito da aplicacao de gesso e solucoes de diferentes concentracoes eletroliticas na condutibilidade hidralica do solo saturado, a eficiencia do gesso na substituicao do sodio trocavel, a efetividade do tratamento em profundidade e as caracteristicas de lixiviacao dos sais atraves das colunas de solos. O experimento foi conduzido em laboratorio. Foram preparadas colunas de solo de 20 e 10cm de altura, com 10cm de diametro interno. Nas colunas de 20cm, contendo os tres solos, foi aplicado gesso na camada superficial de 5 cm em quantidade suficiente para substituir 100% do sodio trocavel. Nas colunas de 10cm usou-se solucao eletrolitica de diferentes valores de concentracao e de RAS (relacao de absorcao de sodio). Nestas colunas foi mantida uma carga hidraulica constante e de 5cm com a finalidade de se determinar a condutibilidade hidraulica do solo saturado. Nos tres solos a aplicacao de gesso pproporcionou aumentos na condutibilidade hidraulica e reducoes significativas do sodio trocavel, tendo sido alta a eficiencia do coretivo em profundidade e maior no solo de menor conteudo de argila e de condutibilidade hidraulica mais elevada. Ocorreu, de forma bastante efetiva, a lixiviacao dos sais nas colunas, com eliminacao completa do sulfato. A aplicacao de solucoes de maior concentracao eletrolitica proporcionou aumentos nos valores de condutibilidade hidralica dos solos estudados.
Palavras-Chave: | Correcao.
Thesagro: | Salinidade; Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (4054-1) - UPC - TS - PP - T03/87 -  - 1987.00003 - DIS