Data/hora: 23/06/2024 20:32:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	NAIME, J. M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; Escola Tecnica Federal de Mato Grosso; USP-EESC-Depto. de Geotecnia; UFMT.	
Título: 	Estudo de solos colapsíveis utilizando um tomógrafo portátil.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIENCIA DO SOLO, 13., ago. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Solo suelo 96. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1996.	
Páginas: 	4 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	O colapso do solo vem preocupando os profissionais da area de geotecnica ha mais de 50 anos (Vargas, 1993), quando este fenomeno comecou a ser estudado. O colapso do solo esta trazendo grandes prejuizos aos produtores de graos do Mato Grosso-Brasil. Como decorrencia deste fenomeno, muitos armazens estao afundando e provocando enormes perdas de graos. Em algumas situacoes, o afundamento do piso do armazem chega a 1m. O colapso do solo e uma subita reducao do volume sob carga devido a um aumento no teor de umidade. Para ocorrencia do colapso e preciso que o solo esteja no estado nao saturado e apresente uma estrutura porosa meta-estavel. A estabilidade temporaria deste solo pode ser conferida pelo potencial matrico e por cimentos naturais. Para quantificar a reducao de vazios provocada pelo colapso do solo (Conciani et al, 1995) foi aplicada a tecnica de tomografia computadorizada (Crestana et al, 1988). Neste trabalho foi empregado um tomografo portatil de campo desenvolvido pelo Centro de Instrumentacao da EMBRAPA/CNPDIA-Sao Carlos (Naime, 1994).	
Palavras-Chave: 	Instrumentacao agropecuaria; Raios gama; Solos colapsiveis; Tomografo portatil.	
Thesagro: 	Equipamento; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5581-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00145 -  - 1996.00145 - DIS