Data/hora: 12/06/2024 10:20:25

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | NAIME, J. M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-EESC.
Título: | Tomógrafo portátil aplicado ao estudo de solos colapsíveis.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | p. 354-359.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O colapso do solo esta trazendo grandes prejuizos aos produtos de graos do Mato Grosso. Como decorrencia deste fenomeno muitos armazens estao afundando e provocando enormes perdas de graos. O colapso do solo e uma subita reducao do volume sob carga devido a um aumento no teor de umidade. Para ocorrencia do colapso e preciso que o solo esteja no estado nao saturado e apresente uma estrutura porosa meta-estavel. A estabilidade temporaria deste solo pode ser conferida pelo potencial matrico e por cimentos naturais. Para quantificar a reducao de vazios provocada pelo colapso do solo, foi aplicada a tecnica de tomografia computadorizada. Neste trabalho foi empregado um tomografo portatil de campo desenvolvido pelo Centro de Instrumentacao da EMBRAPA/CNPDIA- Sao Carlos-SP. As analises foram feitas em amostras de solos coletadas apos a realizacao de provas de cargas que simulam a construcao e o enchimento de armazens nas condicoes de umidade natural e saturado. O tomografo empregado apresenta as seguintes caracteristicas; pode ser transportado para o campo e possui mecanismo de varredura bipartido. O tomografo de campo e capaz de realizar tomografias de monolitos de solos e arvores, entre outros. O equipamento e constituido de uma fonte radioativa(137Cs), detector semicondutor(CdTe), sistema mecanico, circuito eletronico microprocessado dedicado com as seguintes funcoes: discriminador, contador, memoria, controle de varredura e comunicacao serial para programacao da varredura e coleta de dados atraves de um...
Palavras-Chave: | Instrumentacao agropecuaria; Solos colapsiveis; Tomografo portatil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5582-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00144 -  - 1996.00144 - DIS