Data/hora: 11/06/2024 02:08:49

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 11/09/2006
Data da última atualização: | 17/07/2014
Autoria: | VAZ, C. M. P.; PEREIRA, J. C. D.; CRESTANA, S.; NAIME, J. M.; CRUVINEL, P. E.
Título: | Análise da densidade de madeira por tomografia.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996.
Páginas: | 4 p.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Pesquisa em Andamento, 2).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia para a quantificação da densidade de amostras de madeira através de imagens tomográficas (tomografias) obtidas das mesmas. A tomografia de raios gama fornece imagens de seções transversais de objetos, baseado no princípio da atenuação de um fino feixe da radiação em várias direções em um plano da amostra e da utilização de princípios de reconstrução matemática.
Thesagro: | Madeira; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9836/1/PA02_96.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (9836-1) - UMT - FL - -- - PROCI-96.00204 -  - 1996.00204 - DIS
AI-SEDE - (36380-1) - EMB - FL - -- - 09366 - CNPDIA - 09366 - DIS
AI-SEDE - (36380-2) - EMB - FL - -- - 09366 - CNPDIA - 09366a - DIS