Data/hora: 23/06/2024 02:17:58

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 05/02/2014
Data da última atualização: | 05/02/2014
Autoria: | NASCIMENTO, E. F. do; BASSOI, L. H.; RABELLO, L. M.
Afiliação: | ELIEL F. DO NASCIMENTO; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; LADISLAU M. RABELLO.
Título: | Definição da malha de amostragem da condutividade elétrica do solo para obtenção de zonas de manejo em pomar de videira.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 42., 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBEA, 2013.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desenvolvimento de metodologias capazes de reduzir o número de amostragens no campo e garantir a confiabilidade dos mapas da variabilidade espacial dos atributos do solo é fundamental para a aplicabilidade da agricultura de precisão. Este trabalho foi desenvolvido em Petrolina ? PE com o objetivo de analisar as diferentes zonas homogêneas da condutividade elétrica aparente do solo (CEa), obtidas em função de várias intensidades amostrais, em um pomar de 1,6 ha de videira de mesa irrigada por microaspersão. Foi utilizado um medidor portátil de CEa, que possibilitou a avaliação nas camadas de solo de 0-0,4 m e 0-0,8 m. Os dados de duas coletas realizadas em 2012 e 2013 foram submetidos à análise geoestatística, interpolação por krigagem e geração de mapas de contorno, os quais auxiliaram na delimitação e avaliação das diferentes zonas homogêneas. Foi possível definir o número de amostras necessárias para delimitar com confiabilidade as zonas homogêneas, e auxiliar o produtor na tomada de decisão quanto ao manejo de solo.
Palavras-Chave: | Variabilidade espacial.
Thesagro: | Solo; Solo Arenoso; Uva; Vitis Vinifera.
Thesaurus Nal: | Grapes.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96463/1/Bassoi3.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (51689-1) - UPC - AA - CD - 932 -  -  - DIS