Data/hora: 16/06/2024 04:07:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | NASCIMENTO, M. F.; LAHR, F. A. R.
Título: | Chapas de partículas homogêneas produzidas com madeira do Nordeste do Brasil.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | Neste trabalho são apresentadas algumas propriedades mecânicas de resistência e rigidez, bem como, as propriedades físicas de chapas de partículas de madeira, com matéria-prima obtida da espécie Jurema Preta (Mimosa tenuiflora), do Nordeste do Brasil. Os ensaios foram realizados segundo as recomendações do documento normativo 1037/1996, da ASTM. Determinou-se o módulo de resistência e o módulo de elasticidade no ensaio de flexão estática, resistência na tração paralela às faces, resistência ao arrancamento de parafusos, inchamento, absorção de água e massa específica. Os resultados obtidos para as chapas de partículas homogêneas produzidas com esta espécie foram comparados, com valores de propriedades das chapas usualmente encontradas no setor comercial. Por meio desta comparação pode-se considerar que a madeira de Jurema Preta apresenta características satisfatórias para a produção de chapas de partículas de madeira.
Palavras-Chave: | Brasil; Chapa de madeira; Propriedade física; Região Nordeste.
Thesagro: | Jurema Preta; Propriedade Mecânica.
Thesaurus Nal: | Mimosa tenuiflora.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36386-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS