Data/hora: 22/06/2024 13:23:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	11/06/1997	
Data da última atualização: 	17/03/2020	
Autoria: 	ZUCCHI, O. L. A. D.; NASCIMENTO FILHO, V. F. do.	
Afiliação: 	ORGHÊDA L. A. D. ZUCCHI, Universidade de São Paulo - USP/Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto; VIRGÍLIO F. DO NASCIMENTO, Universidade de São Paulo - USP/Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA.	
Título: 	Caracterização qualitativa e quantitativa de elementos, pela técnica de fluorescência de raios X, em suplementos minerais para animais. I. Dispersão de comprimento de onda.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 12, p. 1427-1439, dez. 1995.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Qualitative and quantitative characterization of elements by X-ray fluorescence technique in mineral supplement for livestock. I. Wavelength dispersion.	
Conteúdo: 	Pela tecnica analitica instrumental de fluorescencia de raios X por dispersao de comprimento de onda (WD-XRF), com a utilizacao de um tubo de raios X com alvo de Rh (40Kv, 30mA) e detectores e fluxo gasoso e cintilador solido de Nal(TI), foi adaptado um metodo para a determinacao da concentracao dos microelementos Mn, Fe, Co, Cu e Zn em suplementos minerais para animais. Utilizando-se a padronizacao por adicao de aliquotas e modelo linear multivariado, concluiu-se que nao houve efeito matriz entre os microelementos nas analises das amostras diluidas 1:2 com acido borico, podendo-se utilizar regressoes lineares simples nas suas quantificacoes.	
Palavras-Chave: 	Detector de fluxo gasoso; Detector de NAL(TI); Gas flow detector; Micro-elements; Suplemento para animal; Tubo de raios X; X-ray tube.	
Thesagro: 	Microelemento.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/3788/1/pab95_08_dez.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (3788-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS