Data/hora: 22/06/2024 10:32:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | CRESTANA, S.; NIELSEN, D. R.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; University of California.
Título: | Possibilidades e limitações do emprego de tomografia por ressonância magnética nuclear (RMN) em investigações de sistemas particulados.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeio: AUREMN, 1991.
Páginas: | p.37.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A avaliacao nao-invasiva da estrutura interna de objetos atraves de tecnicas nao-destrutivas e portanto nao-convencionais e um problema atual. Atraves de um tomografo de RMN para avaliacao de corpos de ate 20cm de diametro (General Electric, CSI-2), que produz um campo magnetico de 2 tesla e bobinas de radio frequencia para imagens de alta resolucao, tomografias de varios sistemas, meios porosos e corpos foram obtidas. Microtomografias de frutas e vegetais (Crestana et al, 90) assim como de pequenos animais, in vivo, foram realizadas. Sistemas multifasicos envolvendo sementes, agua, oleo e ar no interior de solo, areia e microesferas de vidro tambem foram investigadas por imagem de RMN. Uma discussao dos resultados, por RMN, nas escalas milimetrica e submilimetrica para diversas situacoes envolvendo sistemas particulados sera apresentada.
Palavras-Chave: | campo magnético; Microtomografias; Tomógrafo de RMN.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5248-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00016 -  - 1991.00016 - DIS