Data/hora: 24/06/2024 05:40:35

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 24/11/1998
Data da última atualização: | 24/11/1998
Autoria: | NOGUEIRA, C. C. P.; LEAO, M. C. S.; COELHO, E. F.
Afiliação: | DENA/UFC; EMBRAPA-CPAMN; EMBRAPA-CNPMF.
Título: | Caracteristicas dos bulbo molhado no final do ciclo em microirrigacao superficial e subsuperficial
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Lavras: UFLA/SBEA, 1998
Páginas: | p.121-122
Idioma: | Português
Notas: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998.
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi estabelecer comparacoes entre os bulbos molhados por gotejadores localizados na superficie do solo e enterrados, no final do turno de irrigacao. O estudo foi conduzido na area experimental da UFC/DENA, Campus do Pici, Fortaleza, CE. Em ambos os casos, foram aplicados o volume 4,33 x 10 3m3 (4,33 l) de agua em vazao de 7,22 x 10-7m3. S. O monitoramento de umidade foi realizado pelos processos gravimetrico e com tensiometros. Observou-se maior concentracao da umidade e movimento ascendente no caso do emissor enterrado.
Palavras-Chave: | Bulbo umido; Drip irrigation; Gotejamento subsuperficial e superficial; Surface and subsurface wet bulb.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (14739-1) - ADD - PL - -- - 630 - C749a - 1998.00039 - DIS