Data/hora: 23/06/2024 17:19:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	21/10/2004	
Data da última atualização: 	03/01/2024	
Autoria: 	BASTOS, E. A.; NOGUEIRA, C. C. P.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SOUSA, V. F. de.	
Afiliação: 	EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; CARLOS CESAR PEREIRA NOGUEIRA, CPAMN; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; VALDEMICIO FERREIRA DE SOUSA, CPAMN.	
Título: 	Uso da faixa molhada para determinar o volume de água no meloeiro via gotejamento.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 33., 2004, São Pedro, SP. A inserção da engenharia agrícola em projetos nacionais: anais. Campinas: Unicamp, Faculdade de Engenharia Agrícola: Embrapa Informática Agropecuária, 2004. 4 p.	
Descrição Física: 	CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	CONBEA 2004. Editores: Paulo Graziano Magalhães, Raquel Gonçalves e Ana Paula Montagner.	
Conteúdo: 	Este trabalho teve por objetivo estabelecer a faixa molhada, como critério para se definir o coeficiente de redução (Kr), visando à estimativa do volume de água a ser aplicado no meloeiro via irrigação por gotejamento. O experimento foi realizado em um Neossolo Quartzarênico, no Campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Parnaíba, PI.	
Palavras-Chave: 	Faixa molhada.	
Thesagro: 	Cucumis Melo; Irrigação Localizada.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/66814/1/UsoFaixaMolhada-352-word.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (18301-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS