Data/hora: 20/06/2024 13:38:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.	
Data corrente: 	22/12/1998	
Data da última atualização: 	21/07/2008	
Autoria: 	NOGUEIRA, C. C. P.	
Título: 	Dinamica da agua num solo podzolico vermelho amarelo sob irrigacao localizada superficial e subsuperficial.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Fortaleza: UFCE, 1998.	
Páginas: 	60p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese mestrado.	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido sob condições de campo com o objetivo de analisar a dinâmica da água num solo sob irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial, considerando a geometria de distribuição da água no bulbo molhado por fonte pontual e avaliar a adequação de alguns modelos de estimativa das dimensões do bulbo molhado a dados de campo, num solo podzólico vermelho amarelo de textura franco argilo arenosa, sem a presença de cultura. Para realização desse trabalho foi necessário a determinação dos parâmetros físico-hídricos do solo, quais sejam: densidade do solo, condutividade hidráulica saturada do solo, curva característica da água do solo. Para monitoramento da dinâmica de água no solo foi empregado o método da tensiometria, medindo-se os potenciais mátricos do solo com o uso de duas baterias de tensiômetros. Esses dados foram plotados com o uso software "winsurfer" para a obtenção dos perfis de distribuição de água nos bulbos. Os resultados do trabalho conduzem as seguintes conclusões: ocorreu a tendência de que o processo de redistribuição da água se estabilize por volta de 24h após a irrigação; as dimensões do bulbo molhado tenderam a aumentar com as irrigações subseqüentes, sugerindo a observação desse fato na fase de elaboração de projetos. Para as condições experimentais, a localização dos emissores abaixo da superfície mostrou-se mais eficiente que a localização superficial no que tange a reserva de água disponível no solo. Dentre os modelos testados, BEN-ASHER et al., WARRICK, SCHWARTSMASS & ZUR, o de SCHWARTSMASS & ZUR foi o que melhor correlação apresentou com as determinações experimentais podendo, portanto, ser utilizado sem muitas restrições, nas condições experimentais. Os modelos de BEN-ASHER e WARRICK não se mostraram satisfatórios nas condições do experimento.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Dinâmica; Irrigação localizada subsuperficial; Irrigação localizada superficial; Localized irrigation; Red yellow podzolic soil; Solo podzólico vermelho amarelo; Subsurface; Surface.	
Thesagro: 	Água; Irrigação; Solo.	
Thesaurus Nal: 	dynamics; irrigation; soil; water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (8470-1) - ADD - TS - PP - TS 002/1998 -  - TS002/1998 - DIS
CNPA - (13186-1) - ADD - TS - -- - NOG 05/98 -  - 1998.0047 - DIS