Data/hora: 24/06/2024 01:11:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	12/11/1996	
Data da última atualização: 	11/12/2021	
Autoria: 	PACHECO, E. P.; MANTOVANI, E. C.; MARTYN, P. J.; OLIVEIRA, A. C. de.	
Afiliação: 	EMBRAPA/CNPMS; EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS; ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS.	
Título: 	Avaliação de uma semeadora-adubadora de precisão.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 31, n. 3, p. 209-214, 1996.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma semeadora-adubadora Magnum 2800 da Jumil foi avaliada, em laboratorio, na sua forma comercial e com modificacoes no tubo condutor de sementes. Foram consideradas tres alturas de queda das sementes (400, 300 e 200 mm), duas posicoes de saida das sementes (longitudinal e lateral)e duas conformacoes do tubo (reto e curvo). A uniformidade de distribuicao longitudinal de sementes foi avaliada considerando-se tres velocidades de avanco (5,0; 7,0 e 9,3 km/h) com uma dosagem fixa de oito sementes de milho por metro, para cada tratamento. Verificou-se que nao houve diferenca significativa de desempenho entre a semeadora com modificaoes e na forma comercial (altura de queda de 400 mm, posicao e saida longitudinal e tubo reto). Independentemente do tratamento, o aumento da velocidade de avanco piorou significativamente o desempenho da semeador estudada.	
Palavras-Chave: 	Seed; Semeadora.	
Thesagro: 	Mecanização; Plantio; Semente.	
Thesaurus Nal: 	mechanization.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19276/1/pab96_08_mar.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (1749-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS