Data/hora: 20/06/2024 02:08:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	OLIVEIRA, E. F. de; BALBINO, L. C.	
Título: 	Infiltracao de agua no solo submetido a diferentes sistemas de preparo.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.	
Páginas: 	p. 1346-1353	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O preparo do solo usado na agricultura varia amplamente em termos de implementos, profundidade e intensidade de mobilizacao. Em experimento de oito anos, foi avaliando o efeito do plantio direto, preparo com grades, preparo convencional de discos, preparo convencional com aivenca, e preparo minimo com escarificar (1 e 2), cultivado com as culturas de trigo e soja sobre algumas caracteristicas fisicas e a capacidade  de infiltracao de agua, num Latossolo roxo distrofico, localizado no Centro de Pesquisa da OCEPAR, em Cascavel - PR. As diferencas observadas na estabilidade de agregados em agua, densidade do solo, macroporosidade, microporosidade e cobertura de residuos entre os sistemas de preparo do solo, foram suficientes para interferir na velocidade de infiltracao de agua. Apos 160 minutos de chuva simulada, verificou-se valorres de infiltracao de agua de 32,1 a 31,8 mmh-1 no preparo com grades e preparo convencional de discos e 52,2, 52,8, 53,9 e 54,3 mmh-1 no preparo minimo com escarificador (1), preparo convencional com aivenca, preparo minimo com escarificar (2) e plantio direto, respectivamente. As menores velocidades de infiltracao de agua no solo ocorrem em concordancia com as condicoes menos favoraveis de superficie observados nos sistemas de preparo com grades e preparo convencional de discos. 	
Thesagro: 	Água; Infiltração; Latossolo; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (972-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS