Data/hora: 23/06/2024 02:08:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	20/04/1998	
Data da última atualização: 	20/04/1998	
Autoria: 	OLIVEIRA, E. F.; BOTREL, T. A.; FRIZZONE, J. A.; PAZ, V. P. S.	
Título: 	Analise hidraulica de hidro-ejetores.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Agricola, Piracicaba, v.53, n.2/3, p.241-248, maio/dez., 1996.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os ejetores sao dispositivos apropriados para aspirar e recalcar um fluido (liquido, gas ou vapor) ou uma mistura fluido-solido, por aplicacao pratica do fenomeno de Venturi. Nem sempre, porem, se emprega o ejetor adequado para a realizacao desse trabalho, em virtude da escassez de informacoes e dados tecnicos a respeito. A fim de contribuir para a solucao desse problema, procurou-se avaliar o desempenho de aparelhos a jato acionados hidraulicamente. Para tal, conduziram-se ensaion com dois tipos de hidro-ejetores, disponiveis no mercado, com parametros caracteristicos m=0,35 e m=0,52, respectivamente, alimentados por uma bomba centrifuga, buscando conhecer o volume de agua arrastado, os rendimentos, a relacao vazao de succao/pressao de succao, para as  diversas pressoes e vazoes de alimentacao, previamente estabelecidas. Os resultados obtidos permitiram estabelecer conhecimentos tecnicos esclarecedores a respeito do funcionamento de tais dispositivos, possibilitando uma escolha apropriada para os diferentes empregos, bem como, as condicoes ideis de operacao. Uma equacao foi deduzida para ava,liacao do rendimento dos ejetores.	
Palavras-Chave: 	Efficiency; Ejectors; Pressao de succao; Suction pressure.	
Thesagro: 	Rendimento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (1569-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS