Data/hora: 28/05/2024 16:26:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	04/06/2008	
Data da última atualização: 	19/08/2008	
Autoria: 	OLIVEIRA, F. G. de; FIGUEIREDO, F. P.	
Título: 	Influência do espaçamento entre aspersores e do uso de válvulas reguladoras de pressão na uniformidade de irrigação por aspersão convencional.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, v.54, n.316, p.506-510, 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em razão da importância do aumento da eficiência da irrigação na racionalização do uso da água, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da redução do espalamento entre aspersores e a instalação de válvulas reguladoras de pressão na uniformidade de aplicação de água. Foi simulada a redução do espaçamento dos aspersores de 18 x 18 m para 12 x 18 m e determinados os parâmetros de desempenho já citados. A análise dos resultados dos ensaios de desempenho permite concluir que a utilização de válvula reguladora de pressão reduz a variação de vazão entre laterais para níveis aceitáveis, proporcionando aumento nos valores de CUC e CUD para as situações testadas e provendo economia de água na ordem de 12%. A redução do espaçamento entre aspersores não proporcionou melhoria nos valores de CUC e CUD.	
Palavras-Chave: 	Espaçamento entre aspersores; uniformidade de aplicação de água.	
Thesagro: 	Irrigação por Aspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21381-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS