Data/hora: 22/09/2024 03:55:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/11/1997	
Data da última atualização: 	17/11/1997	
Autoria: 	OLIVEIRA, F. N. S.	
Título: 	Caracterizacao fisico-hidrica de solo podzolico vermelho amarelo do Municipio de Pacajus, Ceara.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Fortaleza: UFC, 1984.	
Páginas: 	48p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi realizado com o objetivo de determinar as caracteristicas fisicas, quimicas, de retencao e movimento da agua de um Podzolico Vermelho Amarelo, localizado na estacao experimental da EPACE em Pacajus-CE.  Foi procedida a descricao de um perfil do solo representativo e coletadas amostras de cada horizonte para a caracterizacao fisica a quimica.  Foram utilizados funis de placa porosa para determinacao da umidade do solo em amostras indeformadas nas tensoes de 0 a 120cm de H2O, celula de pressao nas tensoes de 160 a 800cm de H2O, e extratores de placa porosa em amostras deformadas nas tensoes de 333 a 15.000cm de H2O.  Foram usados permeametros de carga constante e blocos de solo com estrutura nao deformada na determinacao da condutividade hidraulica do solo saturado.  O estudo da condutividade hidraulica do solo nao saturado foi realizado numa parcela experimental de 3m x 3m, utilizando-se o metodo do perfil instantaneo modificado.  Os baixos niveis de nutrientes revelaram que o solo estudado apresenta uma baixa fertilidade natural, o que constitui um dos principais fatores limitantes ao seu uso.  Constatou-se a predominancia de poros maiores que 0,003cm, nos quatro primeiros horizontes, relacionados ao teor de areia e comprovada pela correlacao altamente significativo ( r=0,96).  Os quatro primeiros horizontes apresentaram maior retencao de agua ate a tensao de 20cm de coluna d'agua; por outro lado, nas altas tensoes, a maior retencao foi verificada no horizonte B22t.  Foram constatados decrescimos senciveis no valos de K com a diminuicao de 0.  A analise de regressao linear de K versus 0 relevou excelentes resultados, com fator de correlacao r>0,995.  Verificou-se a existencia de fluxos de grande magnitude no inicio do processo de redistribuicao, do 1§ ao 8§ dia, e consequentemente, baixos valores de armazenamento de agua nas profundidades estudadas.  As caracteristicas estudadas constituem parametros fundamentais para elaboracao e desenvolvimento de projetos de irrigacao e manejo adequado deste solo.  	
Palavras-Chave: 	Solo - caracterizacao; Solo podzolico Vermelho Amarelo.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPS - (10107-1) - ADD - TS - -- - 84007 - OLI/84 - 1997.00495 - DIS
CNPAT - (4360-1) - EMB - TS - -- - 1984.00007 -  - 1984.00007 - DIS