Data/hora: 10/06/2024 09:02:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	05/05/2016	
Data da última atualização: 	05/05/2016	
Autoria: 	FREITAS, T. P.; FEUCHARD, L. D.; OLIVEIRA, J. T. S.; PAES, J. B.; ARANTES, M. D. C.	
Título: 	Caracterizações anatômica e fisíco-mecânica da madeira de Liquidambar sp.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 723-733, out./dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo a caracterização anatômica e físico-mecânica da madeira de Liquidambar sp. Para tanto, foram utilizadas três árvores com oito anos de idade, provenientes de um arboreto localizado do município de Guaçuí, Espírito Santo. As características anatômicas analisadas foram as dimensões das fibras (comprimento, diâmetro total e do lume e espessura da parede), dos elementos de vasos (diâmetro tangencial e frequência) e dos raios (altura, largura e frequência). Para a caracterização físico-mecânica foram avaliadas a massa específica (básica, aparente a 12% de umidade e anidra), as contrações totais lineares e volumétrica, a resistência à flexão estática, à compressão paralela às fibras, ao cisalhamento e dureza Janka. Constatou-se frequência vascular numerosa com vasos de pequeno diâmetro tangencial, raios heterocelulares ocorrendo em baixa frequência, e fibras libriformes longas de paredes delgadas a espessas. A massa específica básica da madeira proveniente de discos retirados a 1,30 m do nível do solo foi de 0,48 g cm-3, sendo considerada média, a estabilidade dimensional foi considerada baixa, e houve grande influência da umidade nos valores de resistência da madeira.	
Palavras-Chave: 	Estabilidade dimensional; Massa específica; Resistência mecânica.	
Thesagro: 	Anatomia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55025-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS